Octroi du droit d’auteur fonctions et processus de l’interface Ming

。1 Merci f États-Unis Allemagne

Fonctionnalité : grâce à la riante 畫 anti-HF 誼 culte 3 secondes, peut discuter 諸 UO I par les États-Unis et le 壘. Fonction : le Tao de l’écran

在正常豈是像狄念下. J燕絞拜3哇哇畫可以美前草草莓墨示( t此l!'j量是像不受任何影

。向)來更好im星撞車后億;兒，以前途llH童電若能目的。

立模式健康擊鍵函

功能一;綴 切換

在役軍隸主是像秋月5下，息技發 撞車，可以進鋒績已不切ltR至黃昏章、拍照、回放復

述，重事 rät受一次，獲至t切換一次。 功能二。掏出本机漫道軍 昏

并机吠;$下， tE \* 潑可以打拜gt笑閉 ili菜學。 功能三鎮建造訪蒙像文件

在童畫像伏志下，吹鼓菜皇售量室，可以一槌聲望定主昌都犯類文件.>>"而不被循孫蒙

l 豈不翻總囝

功能』﹒向下遍接

在草草學 妥盆中，寫下草草草堂可以逸事華主昌都透頂下一小項目。 功能三:打并/笑:間最畜

里示竟是會茵綜 t If 但并后， μ.' M

是E卉紙1犬悉下，熹按下劉爽籃里可以快ìÆH卉/笑l濁i己主畏伙量最富功能， t先念往

是詞伏念。

，已宴位草堂

功能:靈自傲雲畫出「話 m

此功能撞車需要用細計或者tt伸入技縫孔 下，在机路正常工作情況下，一 般不需要彼此接m.生豈，i 2琵::IHJll1li登繽漠、死机寄事情況，可以反t貴重重位總進 行恢愛出n宣讀鍵作 I t妥宣告重重新芥机后即可正常工作，

﹒

l'接口i兌明

υS82，0接口

自最功白雪創餘，收恣幸室還示“自曲"因綜 2 停止蒙像后功自告失效。

USB2

位華口均按爸i鑫接 Ri!íì甜苦豆豆統升級或者 取i己豈是文件作用，部分机

已2哨以鍵囝 功能一:為以島是作

在i受鼓伏恣下， S按倫 i)..燈，可以穗i).. 屋前i益Jllj 這吉姆定當前i，2筆生豈宜。 功能二;芥始/停止豪{象

在豈是當童聲直式下，黨設為 人曾畫可以汗始f停止妥像. 功能三﹒拍照功能

在拍照模式下，看由主人巷里可以造成始 缺口使用，有按論以縫可以保存過一串畫 面面作;包圍片保存。

功能也﹒續放j暫停功能

在回斂錢式下，為設施狄德可以續放/嘗停主昌都固像或若是緣。

@上街鍵區

功能一。向上進鋒 a:\愛這狀惑下，有按上組縫，可以逃擇吉普前透頂上一↑頭目。 功能二。切盟員被圍還示模式

在攻每星美景像1犬恣下， HR按」二組縫奇以續Z不切單是主繞失為IJ繞失/效m 函中

噩噩示，推荐使用波繞 函中區墨示發式，這祥可以至頁EZ主 IJ繞主l， 定的直是像

茵函。

型USB袋。也可作站也漲1動入功能。 USB2.01藍白屯Bi限制方5.0V/1.5

淫，結迫限制 eBgi強行投入可能造成.trL懿損休。

• TF卡?還槽

TF續續支持Class4以上內存卡. 797正常氾若是， r高逃Class 10氾豈是{良等用

遙遠TF存緒卡，清勿使用價盒的山草草卡，可能專致波t'i工作5尋常.

• AV媛Q

AV接口均后繞主長途爸j蓋口，可聳入.:$机原裝店繞主，-，豆i;W倒\*可吾兒功能。

哥哥要注駕車的霆， f青勿在卉机 念下tflj妓后繞幸'- t吾.以兔ìi成机吾吾 机或書S

!m示舜擋，如果有重示舜常情況. ì清美机鑫新怠劫即宵。

• GPS接口

GPS.Jj畫口可外畫畫GPS位獲挾，如果GPS信是幸 或者完j安定位，可使用外 接GPS繪過信是量。

i適 GPSf聾口i鑫m也蹈，可以匆司豆子狗遂行升級

方法 : 1周書生續生長達按GPSf妾口勻彎路 2打?干“弱的 EM曲ø ，*i*語，有可

←

移劫的 妥翁"下的一草草升級富麗盆 3 打拜“A1 edog-V21.exe" Iffi告“汗 始升級"，升級成功后 1Jj最USB皇島即可.

注意 : 氾這是伙在蒙{象狀念下部分漫畫可能完j丟進入 2 清停止景像后

再遊行參教鴻整漫畫a

一 5一 -6一

圖 畫3倍 三最 功能使用混明 咆子狗功能使 用 兒明



一霍 iE停.$后有供咆你終袋俟eg的 恣下使用?的最佳，i益入漿尊 重支芝軍事ZU交官島后， 按E鬼鬼人幫童話主擇“拜，.拜店后主3t竟主"-R聾1i5i到周泡范閔

達



E 曹〉峙，jT"" 決議串串宜生入豈是自控吠悉，主昌鐵 前面寧有感底移劫物 体10秒

授權功能

• + .宙空功當E: 各紳功能激值增浸透I華嘗Z.

•.草草功能.各手中功能數值滅tEi卸車鍵。

"M.III 功能:功能被定糙，主要提供使用者各科資ìR室 旬勻功能站是竄。 “OFF. 功能健: GPS曾注卉矣，短彼此種皇宮迷卉后，里fR饒有亮，芥皇島

f密級還登 o -1是按此草堂三是喝密遂，屏幕墨示串串金美詞。

}.

=主7:石還E 昌電話直接入氾褻伙. ìa若是{艾格拜訊自劫竟是像，美閱本功能』 二九三t;;藝事劫卉始素餘，推荐并店。

E

 至3

云位 漫畫的串串傑吋向后， 在 妥定的{司內沒有操作統器設鏈，氾>.ìH):l

E

主



之交昆 n 主示，遊入休眠狀恣，此的設各量最像在走念不受影梢，可沒這

E Zf全'F! 5分紳、 10分紳 .



-gZ 盒轟甚至還拜笑，工作狀悉下短波下童車英軍主ãJf'Fl9快藍 員會拜美她使用。 至三董事豪言國綜“ t "79于于1言， “學 733是悔拔恣.

E

三五豆 偏﹒

軍導草草RII苦的并笑，停.$監控為要設爸能移有E包派接入gt幸言咆池咆氫可

D雷i本模式投足

可逃耳置;高速模式、市1&復主主、當迷失筒。用戶可線路 際行坡路;兒進行ìit

líI鬼子狗工作發式。

(2l會迷舊事畜 速

漫主宣敘值以下測迷、限遠不再提醒，可進耳li: Okmlh至60km俏，例如. ij

Jå40km俏， !i!!l40km/ll以下酒速限遂不再 綴，

*•*

t品最高限速緩走

i妥鐘高速行駛耐的盡量高限遂，按照 RIlID高達限速綜進推荐投鐘120km/h， 可草草80至120km/h。用戶苟線錯 至;fj' 賣給況遊行設置a

@工作模式汝貴

演員直屯子狗工作品舊式，可透頂;正常使用模式、鬼子健繞王t 、智能育事會線 式。正站使用線式﹒聲音很所有;到遜、限速軍事信息。電子m暫甚至t. 提高 X'.I;Ji!lJì車

三Ü! \_l主.2撞車t鑄震劫后劫后于干始竟是餘，支持剩飯的問7922秒. 22秒后

及l旬ì

紅灼月2子自展的支敏度，fX;先J晉級電子眼 受各倍憊。智能給窗縫 :很æ

ε乏草屋夸三耳矢訓.. 注書畫: 在有外街司2激供充憶情況下楚劫芥航總金一室里保持

已君 主E 妥海外包屯EEt量供的電l 拜紙終支持22衫、自幼若是像并自劫1J1l



? 當主當文件將被鎮定 . 不被覆鑫 ) 再美机.

E畫豆豆度 斗

建造豆豆包車功能主要用于鴻整訊器的軍力感鹿羨敏度. mì.\(滴變為“{鹿".



海莘莘泛宣示的1苟，出「肘測誼t肘尚可能不正常，過ì:'t比功能，可以修正言語 言王軍尋及的f旬，

用戶.$速逃鐸f生織íBl怕失信息，例如，用戶吋ìÆ25km/h ，而造的路段限達

30km/h，則 爸智能屏薇，不短短限迷信怠。

荳J零三速 美差微漓

包子GPS受地鐵等影稍有所延退，有自才E可能測遂有漢書畫，用戶在現皇軍汽車

{火表金后，如果i還披約的i產信息有濃差，可以通迫本功能遊行修正。漠盡量漓

整范閔-9至+9km爪，默主人紋值0元漠差.

，亮度洞里重

夠有GPS屏幕墨示:jIë度，用戶可以假錯自己需要i釘子瀉鑿，畫宜結Oli錯，

7燈亮。

一 7一 -8一



*•*