//16F690

TRISC = 0x00; // (tout les portc en sortie)

 ANSEL = 0x00; // tout les port AN0 to AN7 en digital I/O

 ANSELH = 0x00; // port AN8 a AN11 en Digital I/O

 PORTC = 0x00; //( tout les PORTC en off) ?