//16F690

TRISC = 0x00; / (tout les portc en sortie)

ANSELH = 0x00; / port AN8 a AN11 en Digital I/O

ANSEL = 0x00; / tout les port AN0 to AN7 en digital I/O

PORTC = 0x00; / ( tout les PORTC en off) ?