{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Feuil1","Feuil2","Feuil3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Vin_driver (Vac)","Vout_driver (Vdc)","Iout (mA)"]
[54.7,73.3,0.2]
[55.9,74.5,1]
[58.2,76.2,5]
[59.8,76.9,10]
[62.4,78,20]
[66.8,79.6,40]
[73.4,81.6,75]
[77.4,82.6,100]
[81.5,83.7,125]
[85.9,84.6,150]
[101,86.6,200]
[118,88.5,250]
[128,89.2,275]
[220,89,276]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Feuil3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}