Schéma témoin d’ouverture porte garage

Un interrupteur est placé sur la porte du garage qui une fois ouverte actionne le bouton poussoir de la sonnette

Carillon sonnette multi chansons

Module à réaliser qui une fois la porte ouverte donne une impulsion par un micro relais toutes les X secondes, (si possible avec un réglage du temps de contact, celui-ci est relié au carillon qui à chaque impulsion changera de mélodie, il y en a plus de 20 et elle changent à chaque fois…

Interrupteur filaire qui va au module en question

PORTE DE GARAGE