{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Murs"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":34},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Murs","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[27,0,27,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"DEPERDITION DE CHALEUR DU AUX MURS"]
[]
["DONNEES D'ENTREE"]
["Murs de brique creuse de 28 cm non isolés"]
["Surface des murs donnant sur l'extérieur",null,50.07,"m2"]
["Appartement au 1ier étage donnant sur un escalier"]
["Cette partie commune est non isolée"]
["Les appartements du dessus et du dessous sont habités"]
["Malakoff (zone h1a - altitude inférieur à 400 m)"]
[]
["CALCUL DE LA DEPERDITION DES MURS EXTERIEURS"]
["Umur0 ","coefficient de transmission thermique du mur non isolé",1.68,"W/m².K","selon https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026601023"]
[{"$nulls":4},"Briques creuses"]
["e",null,0,null,"Murs non isolés"]
["Umur",null,1.68,"W/m².K","Umur = Umur0 (mur non isolé)"]
["Dpmurs","Umur * Surface des murs extérieurs",{"v":84.1176,"d":"84"},"W/K"]
[null,"déperditions des murs extérieurs",{"v":4825.784653199999,"d":"4,826"},"kWh","DH19(°C\nh) sommes des degrés pour la zone H1a (ici Malakoff)"]
[{"$nulls":4},"https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2021_02_17_-_dpe-arrete3-methode_logiciels_et_observatoire-annexe_1_methode_de_calcul_3cl-dpe_2021_.pdf"]
[]
["CALCUL DE LA DEPERDITION DE L'ESCALIER"]
["Uv,ue",null,0,null,"des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur"]
["b",null,0,null,"Aue = 0 - \nAiu non isolé; Aue non isolé"]
[null,"déperditions du couloir",0,"kWh"]
[]
[null,"Coefficient de réduction des déperditions"]
[]
["Déperdition des murs (murs extérieurs + escalier) :",null,null,{"v":4825.784653199999,"d":"4,826"},"kWh"]
["D'après le DPE, on aurait dû trouver (40% de l'énergie finale) soit :",null,null,{"v":2722.4,"d":"2,722"},"kWh"]