[0] ATTENTION, un condensateur de qualité de plus de 2,2µF est gros et cher. Il est préférable d'utiliser &&un deuxième CD4060 pour une temporisation de très longue durée
[1] ATTENTION, il est déconseillé d'utiliser une résistance R2 supérieure à 500K
[2] ATTENTION, Les sorties Q1 Q2 Q3 Q11 n'existent pas sur le CD4060
[3] ATTENTION, Un seul séparateur ! Point ou Virgule
[4] ATTENTION, Il est déconseillé de dépasser une valeur de 20000 secondes (R2 et C2 trop grand, utilisez deux CD4060)
[5] ATTENTION, La durée du pulse "T1" doit être inférieure à la moitié de la période "T"
[6] ATTENTION, La durée du pulse ne doit pas être nulle
[7] ATTENTION, La fréquence maximum de l'oscillateur du CD4060 est de 900Khz. Donc la valeur de "T" doit être plus grande que 25ms
[8] ATTENTION, Le calcul utilise des sorties non disponibles, la calculatrice propose la solution la plus proche &&(sans utiliser Q1 Q2 Q3 ou Q11) 
[9] PAS DE MESSAGE D'ALARME DISPONIBLE

