Ce programme est destiné à calculer les valeurs des composants pour le schéma (fichier : 4060_Clignotant_Rapport_Cyclique_Schema_1.JPG)
Dans le menu, la sélection E12/E24 permet de choisir le choix de la gamme de resistance , soit 10%, soit 5%

Utilisation :

- Remplir le tableau A avec les valeurs de temporisation désirées
- Faire un clic gauche sur la flèche verte "calcul"
- Le tableau B présente les valeurs brutes calculées par le programme (sans tenir compte des limitations de Q1 Q2 Q3 Q11 qui ne sont pas disponible sur le CD4060)
- Faire un clic gauche sur la flèche verte "E12" ou "E24"
- Le tableau C présente les valeurs des résistances arrondies calculées par le programme
- Le tableau D présente les valeurs définitives de temporisation


On peut faire les modifications de résistance, condensateur et sorties Q sur le tableau C (un message d'alarme apparait si une valeur est incorrecte), le résultat est instantanément visible sur le tableau D


Le calcul de la résistance R2 de temporisation est la somme de la résistance "talon" et de la résistance du potentiomètre. Ceci permet de changer la valeur du potentiomètre en minimum et en maximum afin de voir la plage de réglage obtenu

NB : En cas de modification du nombre de chiffre significatif pour l'affichage, celle-ci n'est prise en compte que lors du prochain affichage