{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Feuille1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Feuille1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"flags":["formulas_cached_only"]}
["RÉFÉRENCE","VALEUR",null,"RÉFÉRENCE","VALEUR",null,"RÉFÉRENCE","VALEUR"]
["R1 à R11","10K",null,"R52","1K",null,"CC1","223  22nF"]
["R12","1K",null,"R54","7K5",null,"CC2","223  22nF"]
["R13","10K",null,"R55","1K",null,"CC3","223  22nF"]
["R14","1K",null,"R56","680K",null,"CC4","223  22nF"]
["R15","100K",null,"R57","10K",null,"CC5","223  22nF"]
["R16","18K",null,"R58","2K",null,"CC6","223  22nF"]
["R17","22K",null,"R59","680K",null,"CC7","223  22nF"]
["R18","47K",null,"R60","430R",null,"CC8","223  22nF"]
["R19","22K",null,"R61","1740R 1 %",null,"CC9","223  22nF"]
["R20","10K 1 %",null,"R62","430R",null,"CC10","223  22nF"]
["R21","22K",null,"R64","430R",null,"CC11","223  22nF"]
["R22","10K 1 %",null,"R66","47K",null,"CC12","1nF"]
["R23","22K",null,"R68","430R",null,"CC13","1nF"]
["R24","10K",null,"R70","47K",null,"CC14","1nF"]
["R25","10K",null,"R72","430R",null,"CC16","223  22nF"]
["R26","1K",null,"R74","22K",null,"CC17","223  22nF"]
["R27","7,5K",null,"R76","22K",null,"CC18","223  22nF"]
["R28","1K",null,"R77","22K",null,"CC19","1nF"]
["R29","22K",null,"R79","22K",null,"CC20","1nF"]
["R30","22K",null,"R82","10K",null,"CC23","223  22nF"]
["R31","10K",null,"R83","10K",null,"CC26","1nF"]
["R32","22K",null,"R84","47K",null,"CC27","1nF"]
["R33","390K",null,"R85","47K",null,"CP1","100nF 63v ? MKT"]
["R34","22K",null,"R86","10K",null,"CP2","100nF 63V"]
["R35","100K",null,"R87","22k",null,"CP3","1uF 275v x2 MKP"]
["R36","100K",null,"R88","390K",null,"CP5","223  22nF"]
["R37","390K",null,"R91","18200R 1 %",null,"CP6","223  22nF"]
["R38","22K",null,"R97","51R 4W",null,"CR1","0,47uF 100V chimique"]
["R39","820R",null,"R98","51R 4W",null,"CR6","100uF 50v"]
["R40","10M",null,"R99","820K 2W",null,"CR7","100uF 50v"]
["R41","22K",null,"R100","220R",null,"CR9","330uF 16v"]
["R42",null,null,"R102","820R",null,"CR11 remplacé","1000uF 6V3 "]
["R43","1K",null,"R103","22K",null,"VR1 àVR9","varistances 275v"]
["R44","1K",null,"DS9","4120R  1 %",null,"QZ1 ","Résonateur 4.0"]
["R45","390K",{"$nulls":4},"TRIAC moteur tambour","BTB 15 600B"]
["R46","47K",{"$nulls":4},"TC3 à TC5","Z 0103 MA triac en To 92"]
["R47","22R",null,"RR1  12A33AF","11X 33K",null,"TC7 pour verrou , remplacé","Z 0103 MA 0.8A 600v"]
["R48","100R",null,"RR2   8A472G","7X 4K7",null,"TC9","Z 0103 MA 0.8A 600v"]
["R49",{"$nulls":5},"TR1 àTR3","BC 546 B "]
["R50","22K",null,"CTP verrou porte","570R(br2/br3)",null,"TR4 àTR6","BC 556 B (pnp)"]
[{"$nulls":3},"Remplacé 08/2020","Si hs:22K",null,"TR8","pas noté mais existe ! "]
["DR1et DR2","1N4007",{"$nulls":4},"TR9 et TR10","BC 546 B"]
["DS1 à DS6","1N4148",{"$nulls":4},"TR11 ","BC556B"]
["DS8","1N4148",{"$nulls":4},"TR12","BC 546 B"]
["DS9 = résistance "," 4120R 1 %",{"$nulls":4},"TR15 et TR16","BC 546 B"]
["DZ1 1/4 w","BZX55B 3V6",{"$nulls":4},"TR18","BC556B"]
["DZ2 1W","BZV47C 47",{"$nulls":4},"1 relais Schrack","48v   16 A/250V"]
["DZ3 1W","BZV47C 47",{"$nulls":4},"KL3/KL4 rel.Omron","48v   10A/250V"]
["DZ4 1W","BZV47C 15",{"$nulls":4},"uc Motorola","ZC 5094 20B "]
["DZ5 1/4w","BZX55B 4V7",{"$nulls":5}," L10 TE QUEL 02"]
["DZ 1W (à côté relais noirs)","BZV47C 47"]