{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Feuil1","Feuil2","Feuil3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":5},"code","nombre","prix","total"]
[]
[{"$nulls":3},"Moteur 17HS15-0404",null,31116,3,{"v":18.5,"d":"18.50"},{"v":55.5,"d":"55.50"}]
[{"$nulls":3},"supports NEMA17",null,33350,3,{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":13.200000000000001,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"Drivers et supports",null,"chine",3,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"picaxe 14M2",null,25281,3,{"v":3.9,"d":"3.90"},{"v":11.7,"d":"11.70"}]
[{"$nulls":3},"support DIL 14",null,"08162",3,0.12,0.36]
[{"$nulls":3},"picaxe 20M2",null,"25284",1,{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"support DIL 20",null,"08165",1,0.21,0.21]
[{"$nulls":3},"régulateur 7805",null,"02450",1,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":3},"socle jack (cordon ?)",null,"08470",1,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"diode 1n5819",null,"44016",6,0.15,{"v":0.8999999999999999,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"BC337-40",null,"02158",1,0.15,0.15]
[{"$nulls":3},"BC327-40",null,"02154",1,0.15,0.15]
[{"$nulls":3},"switch FdC chariots",null,"07194",6,1.75,{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"switch panneaux",null,"07195",9,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"poussoir RAZ",null,"07117",1,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"condo 470µF 50v",null,"04949",1,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"condo 100µF 25v",null,"04936",4,0.15,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"condo 100nF céramique",null,"04764",6,0.25,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"R 390",null,"04031",1,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"R1k",null,"04036",1,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"R10k",null,"04048",1,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"R22k",null,"04052",1,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"polyswitch 3A",null,"22736",1,0.65,0.65]
[{"$nulls":3},"Plaque essais 100x160",null,"12477",2,{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[{"$nulls":3},"leds \"gagnant\"",null,"03035",3,0.15,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"}]
[{"$nulls":3},"leds \"crédit\"",null,"03036",3,0.15,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"}]
[{"$nulls":3},"led \"RAZ\"",null,"03035",1,0.15,0.15]
[{"$nulls":3},"led \"jeu\"",null,"03037",1,0.15,0.15]
[{"$nulls":3},"barrette HE14 (MH100)",null,"08000",1,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3}," HE14 femelle",null,"48162",1,{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":3},"connecteur moteur P003",null,"09826",3,0.85,2.55]
[{"$nulls":3},"borniers 2p",null,"49112",14,0.25,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":3},"borniers 3p",null,"49114",4,0.45,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"connecteur male 4p",null,"08585",3,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":4.800000000000001,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"boitier femelle 4p",null,"08594",3,{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":7.800000000000001,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":3},"connecteur  male CI 3p",null,"09816",1,0.12,0.12]
[{"$nulls":3},"boitier fem CI 3p",null,"48721",1,0.06,0.06]
[{"$nulls":3},"connecteur  male CI 2p",null,"09815",3,0.12,0.36]
[{"$nulls":3},"connecteur fem CI 2p",null,"48720",3,0.05,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"}]
[{"$nulls":3},"contacts",null,"48724",1,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":161.26000000000008,"d":"161.26"}]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Feuil3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}