{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Feuil1","Feuil2","Feuil3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"NTC"]
[{"$nulls":4},"R2"]
[null,null,"R1"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["T°","NTC","objectif",null,"R1","R2","req","Teq"]
[{"$nulls":4},39,13]
[]
[-20,95.79,40,null,39,13,{"v":40.71578010238149,"d":"40.72"},-4.5]
[-15,72.04,38,null,39,13,{"v":38.30223342939482,"d":"38.30"},-3.3]
[-10,54.77,36,null,39,13,{"v":35.77946038178522,"d":"35.78"},-2]
[-5,41.98,32.5,null,39,13,{"v":33.21758458878736,"d":"33.22"},-0.5]
[0,32.5,29,null,39,13,{"v":30.727272727272727,"d":"30.73"},1]
[5,25.27,28,null,39,13,{"v":28.33421503034075,"d":"28.33"},2.8]
[10,19.8,26.5,null,39,13,{"v":26.132653061224488,"d":"26.13"},4.2]
[15,15.61,25,null,39,13,{"v":24.147958249404873,"d":"24.15"},6]
[20,12.4,22.9,null,39,13,{"v":22.40856031128405,"d":"22.41"},7.5]
[]
[]
["T° : ","température extérieure"]
["NTC :","valeur en Kilooms de la NTC"]
["objectif :","résistance équivalente à obtenir"]
["R1 :","résistance en parallèle sur la NTC"]
["R2 :","résistance en série avec l'ensemble (NTC//R1)"]
["Req :","calcul de la résistance équivalente"]
["Teq","température équivalente"]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Feuil3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}