{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Feuil1","Feuil2","Feuil3"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":29,"rows_kept":22,"merged":[[2,1,2,28],[6,1,6,28],[11,1,11,28]]}
["Date","ESCL","MAIT","BASA","ANLE","SOSA","TESA","DISA","ECOS","DPSA","PRSA","ACCO","TEMA","TEMI","DTMA","TCMA","DTMI","TCMI","EAZ1","DEA1","CAZ1","ZON2","SV3V","EAZ2","DEA2","TAZ2","ECO2","HGZ2","AAZ2"]
["2010-11-23",0,0,1,0,1,48,7,10,15,1,1,20,-5,10,75,10,40,1,0,0,1,0,1,0,20,3,10,1]
["Commentaire"]
[]
["Date","ESCL","MAIT","BASA","ANLE","SOSA","TESA","DISA","ECOS","DPSA","PRSA","ACCO","TEMA","TEMI","DTMA","TCMA","DTMI","TCMI","EAZ1","DEA1","CAZ1","ZON2","SV3V","EAZ2","DEA2","TAZ2","ECO2","HGZ2","AAZ2"]
["2010-11-23",0,1,1,0,1,50,5,10,10,1,1,21,-5,10,75,5,40,1,2,1,1,0,1,2,21,1,10,1]
["Commentaire","programation technicien AUER"]
[]
["Date","ESCL","MAIT","BASA","ANLE","SOSA","TESA","DISA","ECOS","DPSA","PRSA","ACCO","TEMA","TEMI","DTMA","TCMA","DTMI","TCMI","EAZ1","DEA1","CAZ1","ZON2","SV3V","EAZ2","DEA2","TAZ2","ECO2","HGZ2","AAZ2"]
["2017-05-07",0,0,1,0,1,50,7,10,15,1,0,22,-10,18,75,8,45,1,12,0,1,0,1,12,20,3,10,0]
[]
["Commentaire","Il suffit de modifier les 6 paramètres en orange ci-dessus pour pouvoir visualiser sa nouvelle courbe de la loi d'eau"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"TEMI","TEMA"]
["T° ext",-30,{"$f":"$N$10","v":-10},{"$f":"$M$10","v":22},30]
[null,"TCMA",null,null,"TCMI"]
["haute",{"$f":"$P$10","v":75},{"$f":"$P$10","v":75},{"$f":"$R$10","v":45},{"$f":"$R$10","v":45}]
[null,"TCMA-DTMA",null,null,"TCMI-DTMI"]
["basse",{"$f":"$P$10-$O$10","v":57},{"$f":"$P$10-$O$10","v":57},{"$f":"$R$10-$Q$10","v":37},{"$f":"$R$10-$Q$10","v":37}]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Feuil3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}